丝网印刷实习日记



	丝网印刷实习日记



	实习日记就是把每天或经常把发生的事、处理的事务或观察的东西写下来的记录,尤指个人活动、思考或感觉的每日记录。以下就是小编整理的丝网印刷实习日记范文，一起来看看吧!



	12月25号



	运动围：



	丝网印刷：



	印版呈网状，版面形成通孔和不通孔两部分，印刷时油墨在刮墨版的挤压下从版面通孔部分漏印在承印物上。



	1. 直接制版法：



	制版前首先将涂有感光材料腕片基感光膜面朝上平放在工作台面上，将绷好腕网框平方在片基上，然后在网框内放入感光浆并用软质刮板加压涂布，经干燥充分后揭去塑料片基，附着了感光膜腕丝网既可用于晒版，经显影，干燥后就制出丝印网版。



	工艺流程：已绷网―脱脂―烘干―剥离片基―曝光―显影―烘干―修版―封网



	2.间接制版法：



	将间接菲林首先进行曝光，用1.2%的过氧化氢硬化后用温水显影，干燥后制成可剥离图形底片，制版时将图形底片胶膜面与已绷好的丝网贴紧，通过挤压使胶膜与湿润丝网贴实，揭下片基，用风吹干就制成丝印网版。



	工艺流程：(1)已绷网―脱脂―烘干



	(2)间接菲林―曝光―硬化―显影



	Land2―贴合―吹干―修版―封网



	3.直间混合制版法



	先把感光胶层用水、醇或感光胶粘贴在丝网网框上，经热干燥后，揭去感光胶片的片基，然后晒版，显影处理后即制成丝网版。



	运动围边缘处理：



	vf橡胶包边/布条・・/橡筋・・/超声波花边/花边贴lace花边/拼接位盖橡筋/超声波拼接位留暗线橡筋/超声波拼接/拼接留暗线/人字车橡筋返包边/原身布包边内加橡筋/原身布包边用贴橡筋/橡筋返包边贴死/超声波拼接位盖贴条/盖橡筋等等



	大身部分处理：互搭贴合/加贴裁片/超声波拼接位贴贴条/橡胶



	12月26号



	胸围试身：



	1、试身者是正穿着适合及正确大小尺寸的胸围



	2、试身者是正穿着胸围样式是适合试身者的吗?



	3、胸围正平坐于肋骨上吗?



	4、下脚围的弹力够牢固吗?



	5、比位的高度及深度是适合穿戴者的吗?



	6、肩带的弹力是正确的拉紧度吗?



	7、胸点的位置是正确的吗?



	8、杯碗位的容量是充足的吗? 上胸杯顶的杯边位，外形应该是平顺的。



	9、钢圈是适当的在试身者胸部之下，支撑着乳房吗?



	10、



	丝网印刷实习日记



	钢圈是适当的平放和牢固的在试身者的肋骨上吗? (不应离开乳房)



	11、当试身者高举她的手臂，钢圈仍然保留在肋骨的位置么?



	12、钢圈的形状适合试身者吗?



	13、翼下位置，有足够的覆盖度吗?



	14、翼下位置，会否太紧、太宽松?



	15、胸围的杯顶尖与肩带连接是在正确地方吗?



	16、鸡心的阔宽度是适合即正确吗?



	17、鸡心的'高度是适合即正确吗?



	18、钢圈在鸡心的位置，坐在肋骨上吗?



	19、后面的肩带的距离，会否太接近，或分得太开?



	20、是否有充足空间来调整肩带吗?



	21、勾扣是否正确的扣上吗?



	1.OPB 一件围(杯位侧翼，鸡心等)一次成型



	2.TB 左右杯相连(鸡心)钢圈内置。(技术围)



	3.CG 左右杯分开且钢圈外置(结合车缝与无缝技术开发出来的常规款)



	双弹布特点：伸展性能好。主要用于文胸的后比，下扒和腕面等部位，同时适用于束裤，腰封，重型全身束的内衣。



	鱼网是双向弹性面料，而且不同纹向弹性压别比较大。



	主要用于文胸后比，后比里，裤子的后中，后侧里，前中里，还可以用在束身衣的前侧里，身位等。



	无缝：



	1、原身布反包



	2、原身布反包加丈根



	3、原身布反包盖丈根



	4、直线超声波反包



	5、直线超声波反包盖丈根



	6、直线超声波贴条



	12月27号



	一款新产品的开发：



	设计灵感阶段→设计效果图出稿→设计款式图出稿→初版样衣→初版评审→确认下单→确定大货产品用料→确定物料具体规格要求→制出标准版→套码版→确定生产工艺→确定产品主料色彩花型



	设计理念阶段图示



	开发任务下达→设计师开始构思设计方案→和采购部配合寻找合适设计方案的物料→构思系统的产品颜色方案→将设计方案形成效果图→对设计方案进行评审



	论文



	2. 文胸产品评价方法研究―基于生产过程中文胸样衣评价方法研究 文胸评价方法以主观评价为主，客观评价为辅的评价方法。



	文胸产品评价三大模块



	1美观性评价



	2压力舒适性



	3热湿舒适性



	并结合服饰美学内容，舒适性主观评价研究资料，建立主观评价标尺 适宜于内衣企业文胸样衣评价方法：



	文胸评价标尺―美观性评价主观标尺，压力舒适性主观标尺以及热湿舒适性主观评价标尺



	文胸评价流程



	穿着文胸时胸部形态美观性的客户参数



	胸部形态美观性与胸部形态参数的回归模型。



	文胸的评价涉及：试穿人员，评价人员，评价内容(消费者需求)，评价方法四方面。



	文胸的合体性，制作工艺，美观性，舒适性，耐洗性。



	文胸美观性：



	1.设计形式美



	2.款式形式美



